市一医院污水处理设备整改报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 传染科污水处理设备 | 传染科消毒加药装置 | 加药泵型号MSAF070M31,流量40L/h | 2台 |  |
| 传染科脱氯加药装置 | 1加药桶1搅拌机2加药泵，加药桶500L，加药泵型号MSAF070M31,流量60L/h，搅拌机0.37KW，碳钢撬装 | 1套 |  |
| 传染科污水流量计 | DN40，流量0-30m3/h，4~20mA 输出，DC220V | 1台 |  |
| 传染科余氯监测系统 | 含1台余氯仪，一台取样泵，配防护箱 | 2套 |  |
| 传染科污水提升泵 | ZS50-32-160/1.1，流量6.3m³/h，扬程18米，功率1.1kw，380V | 2台 |  |
| PH计 | 量程 0.00~14.00，精度 1%，4~20mA 输出，DC220V，输出配 IP55 防护箱， 8m 电极安装线缆，1m 沉入安装支架。 | 1台 |  |
| 电控系统 | 消毒加药自动控制等，PLC控制，7寸触摸屏，正泰，含电缆线管 | 1套 |  |
| 管阀件 | UPVC | 1批 |  |
| 综合污水处理设备 | 综合污水消毒加药泵 | 加药泵型号MSAF070M31,流量60L/h | 1台 |  |
| 综合污水余氯仪 | 含1台余氯仪，一台取样泵，配防护箱 | 1套 |  |
| 综合污水流量计 | DN50，流量0-100m3/h，4~20mA 输出，DC220V | 1台 |  |
| 综合污水提升泵 | 40WQ15-13-1.1，流量15m³/h，扬程13米，功率1.1kw,材质304 | 2台 |  |
| PH计 | 量程 0.00~14.00，精度 1%，4~20mA 输出，DC220V，输出配 IP55 防护箱， 8m 电极安装线缆，1m 沉入安装支架。 | 1台 |  |
| 电控系统 | 消毒加药自动控制等，PLC控制，7寸触摸屏，正泰，含电缆线管 | 1套 |  |
| 管阀件 | UPVC，支架 | 1批 |  |